	CARATTERISTICHE HELIUM+ CORDLESS

	MOTORE
	Brushless

	TAGLIO
	Ad impulso

	LAMA
	Teflonata

	DOPPIA APERTURA DELLA LAMA
	50% - 100%

	ANGOLO DI TAGLIO REGOLABILE
	110° - 160°

	PINZATURA RAMO
	Pulsante

	BATTERIA INCLUSA PEZZI 1
	21V 4Ah

	DURATA BATTERIA
	5/6 ore

	TEMPO RICARICA BATTERIA
	4 ore

	PESO BATTERIA
	600 gr

	DISPLAY
	carica e nr. tagli

	IMBALLO
	Scatola cartone


	Codice
	Lunghezza
	Peso con batteria
	Ø Taglio
	Batteria

	
	
	
	
	

	H+M4C
	da mm 2560 a mm 4150
	gr 3450
	mm 35
	21V-4Ah inclusa


